附件一
廉政承诺书
甲方：安徽新华学院
乙方：
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。



甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：
委托代理人：                         委托代理人：
项目负责人：                         项目负责人：
监督电话：15005518562                监督电话：                                
监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：
          jtdsz@xinhuaedu.com          




附件二
保证承诺书
致安徽新华学院：
 保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：
1、 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
 二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。 
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
                                  保证人：
                                   

附件三
	安徽新华学院无人艇设备报价表

	序号
	产品名称
	参数需求
	单位
	数量
	投标品牌、型号
	单价/元
	小计/元
	参考品牌
	备注

	1
	液压助力泵
	工作电压：12V DC船用直流；
工作电流：静态待机<1A；转向助力工作峰值25-32A；
	台
	5
	
	
	
	水星
	1、设备以满足参数需求为准；2、设备数量以最终生产所需实际数量为准。

	2
	组合导航接收机
	传输方式：4G/蓝牙通讯；
车规级设计，IMU需符合ASILB等级要求;
支持串口、以太网接口；
支持100Hz数据输出和数据储存
	台
	5
	
	
	
	司南
	

	3
	电动舷外机
	单机15kW+接口
	台
	5
	
	
	
	无锡垦克
	

	
	
	单机1.2kW+接口
	台
	5
	
	
	
	海爱迪
	

	
	
	单机4kW+接口
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	单机6kW+接口
	台
	5
	
	
	
	
	

	4
	舷外机
	功率：20HP（14.7KW）;前操；4冲程
	台
	5
	
	
	
	百胜
	

	
	
	功率：40HP（29.4KW）;前操；4冲程
	台
	5
	
	
	
	百胜
	

	
	
	功率：60HP（44.1KW）;前操；4冲程
	台
	5
	
	
	
	百胜
	

	
	
	功率：90HP（66.2KW）;前操；4冲程
	台
	5
	
	
	
	百胜
	

	
	
	马力额定功率：115HP（85KW）；
气缸：直列4缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：前操
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	
	
	马力额定功率：150HP（110KW）；
气缸：直列4缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：前操
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	
	
	马力额定功率：200HP（147KW）；
气缸：V型6缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：液压或电子液压助力
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	
	
	马力额定功率：225HP（147KW）；
气缸：V型8缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：液压或电子液压助力
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	
	
	马力额定功率：250HP（184KW）；
气缸：V型8缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：电子液压助力
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	
	
	马力额定功率：300HP（221KW）；
气缸：V型8缸；
燃油系统：电喷EFI；
启动方式：电启动；
方向系统：电子液压助力
	台
	5
	
	
	
	水星
	

	5
	海事避障雷达
	最高转速60转、X波段（9.2GHz-9.5GHz）、方位误差3度、距离误差：量程标尺的1%
	套
	5
	
	
	
	格跃
	

	6
	三元锂电池
	72v300a 20串
	组
	5
	
	
	
	电芯为一线品牌
	

	7
	磷酸铁锂电池
	72v300a 24串
	组
	5
	
	
	
	电芯为一线品牌
	

	8
	手持地面站
	1、屏：10.1寸屏，分辨率1920*1080；2、处理器：N150  ；3、主板：工控主板；4、显卡：集成显卡；5、内存：8G；6、硬盘：128G固态；7、电池：6700mAH；8、适配器：19V；9、接口：千兆网口*1、USB3.0*1、miniHDMI*1、type-C*1、TF卡槽*1、DC*1；10、系统：预装银河麒麟V10；11、集成客供模块，加装按键防护盖。
	套
	5
	
	
	
	定制
	

	9
	数传电台
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*10W；
信道带宽：5/10/20/40MHz可设置；
最大速率：90Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;
供电电压DC24-28V，设备重量≤700g
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*3W；
信道带宽：5/10/20/40MHz可设置；
最大速率：90Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;供电电压DC24-28V，设备重量≤320g
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*1W；
信道带宽：5/10/20MHz可设置；
最大速率：45Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;
供电电压DC24-28V，设备重量≤180g
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*40W；
信道带宽：5/10/20/40MHz可设置；
最大速率：90Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;
供电电压DC24-28V，设备重量≤1200g。
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*40W；
信道带宽：5/10/20MHz可设置；
最大速率：45Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;
供电电压DC24-28V，设备重量≤1200g。
	台
	5
	
	
	
	
	

	
	
	工作频段：1.35-1.45GHz（其他定制）；
射频功率：2*10W；
信道带宽：5/10/20MHz可设置；
最大速率：45Mbps；
视频接口：LAN；
数据接口RS232/TTL;
供电电压DC24-28V，设备重量≤700g。
	台
	5
	
	
	
	
	

	10
	卡丁船
	材质：ABS
功率：15KW
最大速度：35-40公里每小时
档位：慢档/快档，前进/后退
综合续航：60-80分钟
电池容量：8.2kwh（110Ah）
最大载重：150kg
	
	
	
	
	
	金鲳鱼
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