**附件一：合同模板**

**采购合同**

 **合同编号:**

**需方(甲方):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订地点:**

**供方(乙方): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订时间:**

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方现就（ ）的采购及供货事宜，经充分协商，同意按如下条款订立本合同。

**一、产品概况:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计人民币: 元整( ￥: 00.00) |
| **注：最终付款按照实际发生量计算。** |

**二、合同价款:** 本合同单价及总价款包括的具体内容为：合同标的物的价格、税金、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、安装和检测费用等、售后服务等全部费用。合同执行期间单价不变。除非双方另有约定，甲方为履行本合同无需支付其他任何费用。

**三、质量标准:**

1、按国家行业标准、招标文件及乙方投标样品的承诺（若上述标准不一致时，取其中的高者），所供产品为优等品；

2、同批货物无色差,无裂纹,无破损,形状规格、规整度均匀;

3、乙方必须保证该批物资原厂（ ）原地（ ）生产，所有产品为（ ）品牌优质产品，如甲方发现转厂或贴牌等现象，乙方应无条件予以退换处理，所产生的一切费用由乙方承担，并支付违约金，赔偿甲方损失。

**四、交货地点:**甲方指定地点并安装到位（甲方现场协调人： 联系电话 ）。

**五、交货时间：**乙方应于 年 月 日前全部交付完毕 。

**六、运输方式和费用：**货物由 乙方 负责运输，货物在甲方验收前的安全及损毁责任由 乙方 承担；运输费、上楼费、安装费等均用由 乙方 承担。

**七、质量保证及售后服务：**

1、产品质量须符合本合同第一条的要求，所有产品免费质保（ ）年，从甲方验收合格之日起计算。质保内容按国家规定或甲方要求（两者不一致时以对乙方要求较高者为准）执行，乙方负责免费对其提供的货物进行维修或维护。

2、在质保期内，因产品质量而引起的任何问题，乙方必须无条件给予解决（人为损坏除外），甲方要求服务两小时内响应，24小时内解决问题，乙方承担由此造成的一切损失。乙方未按时响应的，甲方自行或由有资质的第三方维修，产生的费用直接在乙方的质量保证金中扣除，超出部分由乙方另外支付给甲方。

**八、验收:**

乙方在货到后（含上楼），安装完毕个工作日 内，甲方组织人员验收，按照本合同标准，在 甲方指定地点 对产品进行验收。验收时数值和样品发生争议，最终以样品为准。甲方在验收时，仅仅对产品的数量、包装物及产品能否正常使用等情况进行验收，对于产品的隐蔽瑕疵的责任追究，不受验收期及质保期的限制。经验收合格后，签署验收合格单。如发现产品不符合合同要求，甲方有权拒绝收货对于不合格产品，乙方应无条件予以退换处理，所产生的一切费用由乙方承担，并支付违约金，赔偿甲方损失。

**结算方式：**

 甲方在货物初步验收合格后 工作日 内付总款的 ；余额作为质量保证金，质保金的起算日期为产品验收合格后的第一个工作日；在 个月内无质量问题或其他扣款情形的，一次性无息付清。付款采用转账形式，乙方在甲方付款前提供符合甲方要求的正规发票（全额），否则甲方可暂缓支付货款。

**十、违约责任：**

1、乙方未按合同规定的质量交货并完成合同约定的全部义务，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方有权解除合同或要求乙方修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。

2、交付产品或完成工作的数量少于合同规定和甲方要求的，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；若少交部分或逾期交付部分甲方不再需要的，甲方有权解除合同，因此造成的损失由乙方承担。

3、乙方未按合同规定包装产品，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成产品毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

4、乙方逾期交付产品，每逾期一天，按逾期交付部分价款总额的偿付违约金。逾期超过天的，除按照上述标准计算逾期违约金外，甲方还有权针对未交付的产品予以部分解除合同，乙方还应按照本条第5款支付违约金。未经甲方同意，提前交付产品，甲方有权拒收。

5、乙方不能交付产品或不能完成工作的，应当偿付不能交付产品或不能完成工作部分价款总值的30%违约金。

6、乙方实行代运或送货的产品，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付产品的责任。

7、乙方擅自调换原材料或配件，甲方有权拒收，并视为乙方不能交付产品，甲方有权按照本条第5款约定追究乙方违约责任。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

9、甲方应当按时付款，每延迟一天按逾期支付部分的偿付违约金。

10、甲方应积极协调到货和落实下货地点，不能按时落实的，乙方按甲方要求顺延交货。

**十一、解决纠纷方式：**因履行本合同发生争议，协商不成，依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

**十二、其他约定事项：**

1、乙方除提供货物外，还应同时提交相关文件，如装箱清单、检测报告、出厂合格证、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、原厂保修卡或服务手册和示意图等，否则甲方有权视为乙方未能按时交货。

2、因产品质量问题导致安全事故，乙方应承担由此引起的一切后果和责任。

**十三、**本合同自 双方签字盖章之日 起生效。

**十四、**本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

**十五、**本合同中未尽事宜，双方可签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。廉政承诺书、双方的招投标文件和技术资料等均为合同附件，合同所有附件与本合同具有同等效力。

需方（甲方）： 供方（乙方）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

**合同附件二**

**廉政承诺书**

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

**第一条 甲乙双方共同承诺**

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

**第二条 甲方承诺**

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

**第三条 乙方承诺**

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式伍份，甲方肆份，乙方一份。

甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

法定代表人联系电话： 法定代表人联系电话：

委托代理人： 委托代理人：

项目负责人： 项目负责人：

监督电话：15005518562 监督电话：

 15105517727

监督邮箱：xhjtdc@xhgroup.cn 监督邮箱：

 xh@xhgroup.cn

**附件三：详细需求清单**

**第一包：安徽医科大学临床医学院需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **数量** | **质量标准** | **供货地点** | **图样** |
| 1 | 高杆庭院灯 | 35 | 总高4米，主杆直径140\*3.0异形铝杆，配铝制灯具，配30WLED光源，色温：3000K，电压：AC220V，配地脚架，灯体表面喷塑，法兰260x260厚度9mm。光源品牌：欧司朗，科明，飞利浦，欧普，三雄，雷士 | 安徽合肥 | 5ba318fa981eb0e1c6d38a9ac50bbb8 |
| 2 | 高杆庭院灯 | 16 | 主杆200\*200\*3000，型材铝制，配30\*2LED光源，3000K,配地脚架，灯体表面喷塑，法兰300x300厚度9mm。光源采用晶元芯片或普瑞 驱动：东菱。 | 安徽合肥 | 7b22ea52e486166b1142916298b2512 |
| 3 | 球场灯 | 9 | 【1】灯杆：总高10米，主杆圆锥杆，上口径80MM，下口径180MM，壁厚3.5MM。【2】法兰：350\*350\*16mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼【7】灯臂：工字型上装，可安装4个投光灯；【8】光源：4\*100W LED光源 4000k，灯具光源品牌：飞利浦，科明，普瑞 | 安徽合肥 |  |
| 4 | 路灯 | 40 | 【1】灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。【2】法兰：320\*320\*14mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼。【7】灯臂：单臂，60管做，伸出1.2米；【8】光源：100W LED光源 4000k，光源芯片采用普瑞或飞利浦 ，电源：明纬，茂硕 | 安徽合肥 | 7e7be54663908bb974c7265e88f22e9 |
| 5 | 路灯 | 4 | 【1】灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。【2】法兰：300\*300\*12mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼【7】灯臂：双臂，60管做，伸出1.2+1.2米；【8】光源：150W\*2，光源芯片采用普瑞或飞利浦 ，电源：明纬，茂硕 | 安徽合肥 | ea7c246e6180633bcab71ee42a791eb |
| 6 | 高杆灯 | 2 | 【1】灯杆：总高20米，主杆为八角杆，上口径180MM，下口径400MM，灯杆分2节套接，壁厚6MM。【2】法兰φ700\*22mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼【7】上装：弧型上装，做两层，可升降；【8】光源：6\*200W光源芯片采用普瑞或飞利浦 ，电源：明纬，茂硕 | 安徽合肥 | 032d31ea952f9f58487577b5165bc71 |
| 7 | 草坪灯 | 4 | 材质：压铸铝，尺寸：750\*140MM，配PMMA透光灯罩，配18W光源，灯体表面喷塑。光源品牌：欧司朗，科明，飞利浦，欧普，三雄，雷士 | 安徽合肥 | 5a3710b5e6b1890d3c81d0297d093f2 |
| 8 | 投光灯 | 2 | 投光灯压铸铝：200W色温：3000K，LED电压：AC220V防水等级：IP65光源品牌：欧司朗，普瑞，飞利浦 | 安徽合肥 |  |
| 9 | 投光灯 | 6 | 压铸铝+玻璃钢功率：36W色温：3000K光通量：100-110LM/W尺寸：φ290\*200MM电压：AC220V防水等级：IP65光源品牌：欧司朗，普瑞，飞利浦 | 安徽合肥 |  |
| 备注 | 1、法兰厚度负差不超过0.5mm，高杆庭院灯、 路灯壁厚负差不超过0.2mm。2、以上所有光源要求为一线品牌光源，灯体颜色以招标方最终确认为准，3、招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 |

**第二包：南京财经大学红山学院需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **数量** | **质量标准** | **供货地点** | **图样** |
| 1 | 高杆庭院灯 | 118 | 总高4米，主杆直径140\*3.0异形铝杆，配铝制灯具，配30WLED光源，色温：3000K，电压：AC220V，配地脚架，灯体表面喷塑，法兰260x260厚度9mm。光源品牌：欧司朗，科明，飞利浦，欧普，三雄，雷士 | 江苏南京 | 5ba318fa981eb0e1c6d38a9ac50bbb8 |
| 2 | 高杆庭院灯 | 64 | 主杆200\*200\*3000，型材铝制，配30\*2LED光源，3000K,配地脚架，灯体表面喷塑，法兰300x300厚度9mm。光源采用晶元芯片或普瑞 驱动：东菱。 | 江苏南京 | 7b22ea52e486166b1142916298b2512 |
| 3 | 球场灯（篮球场、羽毛球场、五人制足球场） | 24 | 【1】灯杆：总高10米，主杆圆锥杆，上口径80MM，下口径180MM，壁厚3.5MM。【2】法兰：350x350厚度16mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼【7】灯臂：工字型上装，可安装2个投光灯；【8】光源：2\*100W LED光源 4000k，灯具光源品牌：飞利浦，科明，普瑞 | 江苏南京 |  |
| 4 | 球场灯（篮球场、羽毛球场） | 20 | 【1】灯杆：总高10米，主杆圆锥杆，上口径80MM，下口径180MM，壁厚3.5MM。【2】法兰：350x350厚度16mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼【7】灯臂：工字型上装，可安装4个投光灯；【8】光源：4\*100W LED光源 4000k，灯具光源品牌：飞利浦，科明，普瑞 | 江苏南京 |  |
| 5 | 路灯 | 163 | 【1】灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。【2】法兰：320\*320\*14mm； 【3】材质：Q235钢材；【4】表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑；【5】颜色：白色；【6】含地笼。【7】灯臂：单臂，60管做，伸出1.2米；【8】光源：100W LED光源 4000k，光源芯片采用普瑞或飞利浦 ，电源：明纬，茂硕 | 江苏南京 | 7e7be54663908bb974c7265e88f22e9 |
| 6 | 草坪灯 | 138 | 材质：压铸铝，尺寸：750\*140MM，配PMMA透光灯罩，配18W光源，灯体表面喷塑。光源品牌：欧司朗，科明，飞利浦，欧普，三雄，雷士 | 江苏南京 | 5a3710b5e6b1890d3c81d0297d093f2 |
| 7 | 抱树灯 | 43 | 材质：压铸铝+玻璃钢，单个尺寸：263\*60\*130MM，功率：单头18W，4个围一组，18\*4=72W，色温：3000K，电压：DC24V。光源品牌：欧司朗，普瑞，飞利浦 | 江苏南京 |  |
| 8 | 投光灯 | 9 | 压铸铝+玻璃钢功率：36W色温：3000K光通量：100-110LM/W尺寸：φ290\*200MM电压：AC220V防水等级：IP65光源品牌：欧司朗，普瑞，飞利浦 | 江苏南京 |  |
| 备注 | 1、法兰厚度负差不超过0.5mm，高杆庭院灯、 路灯壁厚负差不超过0.2mm。2、以上所有光源要求为一线品牌光源，灯体颜色以招标方最终确认为准，3、招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 |