附件1

**安徽新华学学院化学危险品实验室防爆柜、防爆空调等设备采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **技术参数** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 便携式洗眼器 | 工作压力0.20-0，40MPa；流量喷淋2.0-3.0；洗眼喷头0.70-0.90/min |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 气瓶防爆柜 | 双瓶AYTQPG-2S；1900\*900\*450双层钢板三点联动，手动双门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 气瓶固定架 | 进口直径27cm高度100cm底板65\*35cm |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 防爆空调 | 挂壁式1.5P制冷量3500W，制热量2800W循环风量650m2/h,防爆合格证GB3836.2-2000 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 酸碱试剂柜 | H900\*W1090\*D460双门手动瓷白铰链把手防酸碱，PP板材。警示标签，双锁，层板可调 |  |  | 组 | 15 |  |  |
| 6 | 防爆试剂柜 | H1118\*W1110\*D460双门双锁，底板有漏液孔，有填埋腔，隔板上有警示条，温湿度报警装置，通风换气孔 |  |  | 组 | 6 |  |  |
| 7 | 防爆冰箱 | BL-200L容积154L，自动除霜，高低温报警，开门报警、断电、传感故障报警，配锁，符合ATEX95防爆认证 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 防爆荧光灯 | 防爆标识Exd11CT4Gb 防护等级IP66防腐等级WF2 |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 二次泄漏托盘 | 300\*250\*50mm低密度聚乙烯耐酸碱、抗腐蚀，格栅可移动 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 二氧化碳气瓶安全帽（安全阀） | QF-2A轴联式二氧化碳瓶阀/二氧化碳截止阀/钢瓶阀门 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 防毒面具 | 全面罩、过滤式、防尘毒，双滤毒盒，LA认证；主体滤棉盖可反复使用 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 护目镜 | 3M 1623AF聚氯乙烯外壳，防起雾，PC镜片防雾涂层，头戴可调，符合GB14866-2006 |  |  | 个 | 32 |  |  |
| 13 | 防护手套 | 无缝，PVC，乙烷基，700mm，内质棉 |  |  | 双 | 60 |  |  |
| 14 | 酸碱防护服 | 半封闭，水密拉链，布料厚度：0.65mm，双面涂覆，天然橡胶 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 化学吸附棉 | 40\*50cm，2mm厚，200片/包 |  |  | 包 | 10 |  |  |
| 16 | 化学试剂擦拭纸 | 0\*30\*300，白色 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 17 | 铁架台 | 中号60cm |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 18 | 复合电极 | 范围：0-14PH，误差≤15.斜率98.2 |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 19 | 电导电极 | 电导率±1.0%.温度±0.5，CPU芯片，电导率测0.01-20微妙/厘米 |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 20 | 医用纱布 | 　 |  |  | 包 | 6 |  |  |
| 21 | 广泛PH试纸1-14 | 　 |  |  | 盒 | 6 |  |  |
| 22 | 擦镜纸 | 　 | 　 |  | 本 | 50 |  |  |
| 备注：以上设备规格型号、品牌须标注。 |

**附件2**

**技术参数响应情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **技术参数** | **规格型号** | **品牌** | **技术参数响应情况** |
| 1 | 便携式洗眼器 | 工作压力0.20-0，40MPa；流量喷淋2.0-3.0；洗眼喷头0.70-0.90/min |  |  |  |
| 2 | 气瓶防爆柜 | 双瓶AYTQPG-2S；1900\*900\*450双层钢板三点联动，手动双门 |  |  |  |
| 3 | 气瓶固定架 | 进口直径27cm高度100cm底板65\*35cm |  |  |  |
| 4 | 防爆空调 | 挂壁式1.5P制冷量3500W，制热量2800W循环风量650m2/h,防爆合格证GB3836.2-2000 |  |  |  |
| 5 | 酸碱试剂柜 | H900\*W1090\*D460双门手动瓷白铰链把手防酸碱，PP板材。警示标签，双锁，层板可调 |  |  |  |
| 6 | 防爆试剂柜 | H1118\*W1110\*D460双门双锁，底板有漏液孔，有填埋腔，隔板上有警示条，温湿度报警装置，通风换气孔 |  |  |  |
| 7 | 防爆冰箱 | BL-200L容积154L，自动除霜，高低温报警，开门报警、断电、传感故障报警，配锁，符合ATEX95防爆认证 |  |  |  |
| 8 | 防爆荧光灯 | 防爆标识Exd11CT4Gb 防护等级IP66防腐等级WF2 |  |  |  |
| 9 | 二次泄漏托盘 | 300\*250\*50mm低密度聚乙烯耐酸碱、抗腐蚀，格栅可移动 |  |  |  |
| 10 | 二氧化碳气瓶安全帽（安全阀） | QF-2A轴联式二氧化碳瓶阀/二氧化碳截止阀/钢瓶阀门 |  |  |  |
| 11 | 防毒面具 | 全面罩、过滤式、防尘毒，双滤毒盒，LA认证；主体滤棉盖可反复使用 |  |  |  |
| 12 | 护目镜 | 3M 1623AF聚氯乙烯外壳，防起雾，PC镜片防雾涂层，头戴可调，符合GB14866-2006 |  |  |  |
| 13 | 防护手套 | 无缝，PVC，乙烷基，700mm，内质棉 |  |  |  |
| 14 | 酸碱防护服 | 半封闭，水密拉链，布料厚度：0.65mm，双面涂覆，天然橡胶 |  |  |  |
| 15 | 化学吸附棉 | 40\*50cm，2mm厚，200片/包 |  |  |  |
| 16 | 化学试剂擦拭纸 | 0\*30\*300，白色 |  |  |  |
| 17 | 铁架台 | 中号60cm |  |  |  |
| 18 | 复合电极 | 范围：0-14PH，误差≤15.斜率98.2 |  |  |  |
| 19 | 电导电极 | 电导率±1.0%.温度±0.5，CPU芯片，电导率测0.01-20微妙/厘米 |  |  |  |
| 20 | 医用纱布 | 　 |  |  |  |
| 21 | 广泛PH试纸1-14 | 　 |  |  |  |
| 22 | 擦镜纸 | 　 | 　 |  |  |

附件3

廉政承诺书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

法定代表人联系电话： 法定代表人联系电话：

委托代理人： 委托代理人：

项目负责人： 项目负责人：

监督电话：15005518562 监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com 监督邮箱：

 jtdsz@xinhuaedu.com

附件4

**保证承诺书**

**致安徽新华学院：**

 保证人\*\*\*，身份证号码\*\*\*，系\*\*\*公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对\*\*\*公司与**安徽新华学院**就\*\*\*项目合作并签订《\*\*\*合同》（下称主合同）事宜，为确保\*\*\*公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向**安徽新华学院**提供不可撤销的连带保证责任担保，并向**安徽新华学院**郑重承诺：

1. **保证范围**。保证人的保证范围，为主合同项下\*\*\*公司对**安徽新华学院**应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

**二、保证期间。**保证人的保证期间，为\*\*\*公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至\*\*\*公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

**三、保证方式。**保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论**安徽新华学院**是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。**安徽新华学院**均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

**六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。**

 保证人：

 日期：